

OUTPUT \ INPUT

OUTPUT


INPUT

INPUT

OUTPUT

**P1.7 TA0.2 100hz 50 duty cycle**

**P4.7 TA1.2 5hz**



By erez asAmra